|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\nikobalt\Desktop\ΕΠ.jpg | |
| **Τίτλος** | **Κ**ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (MIS: **5034830)** |
| **Φορέας Υλοποίησης** | Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) |
| **Προϋπολογισμός** | 6.622.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ |
| **Διαρθρωτικό Ταμείο** | Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης \_ ΕΤΠΑ |
| **Περιγραφή** | Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα:   * Το υποέργο 1, (κύριο υποέργο) κατασκευάζονται ολοκληρωμένα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Νεοχωρόπουλο και Σταυράκι (οικισμοί εντός λεκάνης του ρέματος Λαγκάτσι που καταλήγει στην λίμνη Παμβώτιδα). Προβλέπεται επίσης η κατασκευή βαρυτικών αγωγών μεταφοράς συνολικού μήκους 21,5 Km, καταθλιπτικών αγωγών 2,35 Km και 2 αντλιοστασίων ακαθάρτων (Α/Σ Β3: Κάτω Μάρμαρα και Α/Σ Β4: Νεοχωρόπουλο), μέσω των οποίων το δίκτυο της εν λόγω πράξης θα ενσωματωθεί στο αποχετευτικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής (Κάτω Μάρμαρα, Τσιφλικόπουλο, κλπ). Τελικός αποδέκτης των λυμάτων είναι η υφιστάμενη ΕΕΛ Ιωαννίνων, η οποία επεκτείνεται κατάλληλα για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών, μέσω της πράξης με MIS 5007720 που χρηματοδοτείται από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή των απαιτούμενων ιδιωτικών συνδέσεων. * Το υποέργο 2 αφορά στην χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών & ερευνών αρχαιολογικής παρακολούθησης. |
| **Στόχοι** | Η προτεινόμενη πράξη αφορά την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς Γ' προτεραιότητας του Δήμου Ιωαννιτών οι οποίοι επηρεάζουν τον ήδη επιβαρυμένο αποδέκτη της Λίμνης Παμβώτιδας, αποδέκτη του οποίου η κατάσταση χαρακτηρίζεται κακή στη μελέτη της 1ης αναθεώρησης του Σχεδίου Λεκανών Απορροής του υδατικού διαμερίσματος ΗΠΕΙΡΟΣ. Αποτελεί λοιπόν απαιτούμενο μέτρο για την εφαρμογή του ανωτέρω ΣΛΑΠ που έχει στόχο την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων διαχείρισης λυμάτων για την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για οικισμούς Γ' προτεραιότητας. |
| **Αποτελέσματα** | Ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων στους οικισμούς Νεοχωρόπουλου και Σταυρακίου, που περιλαμβάνει 21,5 Κm βαρυτικών αγωγών, 2,35 Κm καταθλιπτικών αγωγών και 2 αντλιοστάσια (Α/Σ Β3: Κάτω Μάρμαρα και Α/Σ Β4: Νεοχωρόπουλο). |
| C:\PROJECTS\NEW PERIOD site\Odigos Dimosiotitas 2014-2020\banner_edet.jpg | |